|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к Положению о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» |

**Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых находятся на территории Российской Федерации**

* 1. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание ТО-2 ч, не более | Текущий ремонт, тыс. км | | | Средний ремонт СР, тыс. км | Капиталь-ный ремонт КР, тыс. км |
| ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| ВЛ80 всех индексов, ВЛ85 | 96 | не более  50 | 300  ±20% | 600  ±10% | 1200  ±5% | 2400  ±5% |
| ВЛ82в/и | 96 | 25  ±20% | 200  ±20% | 400  ±20% | 800  ±5% | 2400  ±5% |
| ВЛ10У,К | 96 | 25  ±20% | 200  ±20% | 400  ±20% | 800  ±5% | 2400  ±5% |
| ВЛ65 | 120 | 20  ±10% | 200  ±10% | 600  ±10% | 1200  ±5% | 2400  ±5% |
| ВЛ60К, ВЛ60ПК | 48 | 18  ±20% | 180  ±20% | 360  ±20% | 720  ±5% | 2160  ±5% |
| ЧС2К | 48 | 22,5 | 180 | 360 | 720 | 2160 |

* 1. Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, используемых в грузовом и пассажирском движении

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание | | Текущий ремонт, тыс.км | | | Средний ремонт СР,  тыс.км | Капитальный ремонт КР, тыс.км |
| ТО-2, ч, не более | ТО-3,  тыс. км | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| 2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ | 72 | 15  ±20% | 50  ±20% | 200 ±20% | 400  ±20% | 800  ±5% | 1600  ±5% |
| ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 1А-9ДГ | 72 | 25  ±20% | 50 ±20% | 200 ±20% | 400  ±20% | 800  ±5% | 1600  ±5% |
| ТЭП70, ТЭП70У, 2ТЭ70 | 48 | 15 | 50 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
| ТГ16 | 72 | 10  ±20% | 55  ±20% | 120 ±20% | 240  ±20% | 480  ±5% | 960  ±5% |

3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание | | Текущий ремонт, мес. | | | Средний ремонт СР, лет | Капитальный ремонт  КР, лет |
| ТО-2, ч, не более | ТО-3,  сут. | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором  1А-9ДГ,  2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ | 72 | 28 ±20% | 6 ±20% | 12 ±20% | 36  ±20% | 6  ±5% | 12  ±5% |
| Магистральные электровозы (кроме ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65) | 96 | - | 6 ±20% | 24 ±20% | 48  ±20% | 8  ±5% | 16  ±5% |
| Электровозы ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65 | 120 | - | 6 ±20% | 24 ±20% | 48  ±20% | 8  ±5% | 16  ±5% |
| ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором ПДГ1М или  1-ПДГ4А,  ТЭМЗ, ТЭМ16, ТЭМ17 | 120 | 40 ±20% | 9 ±20% | 18 ±20% | 36  ±20% | 6  ±5% | 12  ±5% |
| ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генератором  4-36ДГ,  ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором  1-ПДГ4Д,  ТЭМ7 | 120 | 40 ±20% | 12 ±20% | 24 ±20% | 48  ±20% | 8  ±5% | 16  ±5% |
| ТГМ7, ТГМ11, ТГМ11А | 96 | 30 ±20% | 5 ±20% | 15 ±20% | 30  ±20% | 7,5  ±5% | 15  ±5% |
| ТГМ23 всех индексов, ТГК2 | 100 | 20 ±20% | 6 ±20% | 12 ±20% | 24  ±20% | 4  ±5% | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_