|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к Положению о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» |

**Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта   
локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых отсутствуют на территории Российской Федерации**

1 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, тыс. км | | | Средний ремонт СР, тыс. км | Капиталь-ный ремонт КР, тыс. км |
| ТО-2, ч, не более | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| ВЛ10, ВЛ11 всех индексов, ВЛ15 всех индексов | 96 | 25  ±20% | 200  ±20% | 400  ±20% | 800  ±5% | 2400  ±5% |
| ЧС2, ЧС2Т, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, ЧС6, ЧС200 | 72 | 22,5 | 180 | 360 | 720 | 2160 |

2 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, используемых в грузовом и пассажирском движении

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание | | Текущий ремонт, тыс. км | | | Средний ремонт СР,  тыс. км | Капиталь-ный ремонт КР,  тыс. км |
| ТО-2, ч, не более | ТО-3,  тыс. км | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 10Д100, М62 всех индексов с дизель-генератором 14Д40 | 72 | 10  ±20% | 50 ±20% | 150 ±20% | 300 ±20% | 600  ±5% | 1200  ±5% |
| 2ТЭ116 | 72 | 15  ±20% | 50 ±20% | 200 ±20% | 400 ±20% | 800  ±5% | 1600  ±5% |

3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серии | Техническое обслуживание | | Текущий ремонт, мес. | | | Средний ремонт СР, лет | Капиталь-ный ремонт КР, лет |
| ТО-2, ч, не более | ТО-3,  сут. | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |
| Магистральные тепловозы 2ТЭ116, ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 10Д100,  М62 всех индексов с дизель-генератором 14Д40 | 72 | 28 ±20% | 6 ±20% | 12 ±20% | 36  ±20% | 6  ±5% | 12  ±5% |
| ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генератором K6S310DR | 120 | 40 ±20% | 9 ±20% | 18 ±20% | 36  ±20% | 6  ±5% | 12  ±5% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_